ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 - "ВВОД-ВЫВОД НА АССЕМБЛЕРЕ."
ЦЕЛЬ РАБОТЫ:
Реализовать целочисленные вычисления, сделанные в лабораторной работе №2 или №3(по указанию преподавателя), полностью используя язык Ассемблера для организации корректного ввода-вывода информации:
· исходные данные должны вводиться с проверкой правильности вводимых символов;
· входные данные и результат должны быть проверены на область допустимых значений;
· при наличии ошибки должно быть выдано соответствующее сообщение.
Реализация задачи должна быть выполнена для Linux.
ОГРАНИЧЕНИЕ:
· передачу параметров между модулями (функциями) реализовать через глобальные переменные.
· нельзя использовать Cи-функции ввода/вывода (scanf/printf и т.п.)
ПОРЯДОК РАБОТЫ:
· внимательно изучить свой вариант ввода-вывода целочисленной информации применительно к решаемой задаче;
· написать на языке Ассемблера программу ввода исходных данных (с контролем допустимого диапазона), и вывода полученного результата;
· встроить вызов уже разработанного и отлаженного ранее в лабораторной работе ASM-модуля в программу;
· произвести тестовые проверки, отметить нормальные и аномальные результаты, сделать анализ результатов.
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1 Cоздаем файл mytest.asm

section .data
    a dw 185		; локальная переменная
section .text
global _start
_start:			; начало основной функции
main:			; данная метка добавлена для отладки
    xor rax, rax   ; 
    mov ax,[a]	; обращение к переменной
    not ax		; инверсия значения
    add ax,1		; добавление единицы
	  mov [a], ax   ; запись значения в переменную
fin: 			; данная метка добавлена для отладки
    mov eax,1		; завершение программы (exit(0))
    mov ebx,0
    int 0x80

2 Сборка
nasm -g -f elf64 mytest.asm -l mytest.lst -F dwarf

3 Линковка
ld -o mytest mytest.o

4 Исполнение
./mytest

